江苏省卫生监督所关于党员活动室、

职工之家改造项目询价公告

江苏省卫生监督所就党员活动室、职工之家改造项目项目的相关货物和有关服务进行询价采购，现邀请合格的供应商参加报价。

一、项目基本情况

1.项目目标：省卫生监督所党员活动室、职工之家改造

2.采购方式：询价

3.采购需求：见附件

4.预算金额：15万元

5.采购范围：施工材料购买、施工和售后

6.交货日期及地点：签订合同后20个工作日内至采购人指定地点。

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.具有所投产品经营许可资格；

8.非生产厂家投标的，须具有产品的合法代理商资格证明。

三、采购文件获取信息

1.获取时间：自本次采购公告发布之日起至投标截止时间前。

2.获取方式：供应商自行至江苏省卫生监督所官网下载询价采购文件。

四、报价文件格式及相关要求

1.报价文件包括：1）法定代表人证明书；2）法人代表授权委托书；3）营业执照复印件，4)报价表；5）售后服务承诺；6）除产品制造商外需提供报价产品合法、正规来源渠道证明文件；7）报价人认为需要的其他资料。报价文件每页须加盖公章。

2.报价企业须按需求进行整体报价，且为一次性报价，否则报价无效。

3.报价文件需单独密封，且在封面注明项目名称。

4.报价人要按报价表的格式填写货物单价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。

5.由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

五、报价文件的递交（密封报价）

1.报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，或以邮寄或速递方式送达。密封报价文件须在密封处加盖公章，邮寄或快递的报价文件须在信封处注明“密封报价”字样。邮寄或速递方式的报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。

2.递交时间：2020年7月24日8:30-10:00

3.递交地点：南京市中央路42号江苏省卫生监督所楼305室

4.本项目将于2020年7月24日11:00在南京市中央路42号江苏省卫生监督所楼412会议室进行评审。

六、联系方式

1.联系人：毛素莹

2.电话：025-86490079

附件：省卫生监督所党员活动室、职工之家装修需求

1.党员之家

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** |
| 1 | 竹、木（复合）地板 | 强化复合地板（8mm厚） | m2 | 36 |
| 2 | 金属踢脚线 | 九厘多层板基层 定制不锈钢饰面 60mm高 | m | 78 |
| 3 | 石材窗台板 | 15mm灰色、黑色石材水泥砂浆铺贴 | m2 | 2 |
| 4 | 铝方通 | 40\*80\*0.8mm | m2 | 36 |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 63.7 |
| 6 | 墙固 | 墙/顶面未进行基层抗裂布处理时，必须施工 | m2 | 115.2 |
| 7 | 柱、梁面一般抹灰 | 基层抗裂布（玻纤网格布）铺设 | m2 | 63.7 |
| 8 | 抹灰面油漆 | 1、顶面 2、现调腻子或成品腻子。满批腻子三遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。 3、立邦乳胶漆系列、顶面一遍底漆二遍面漆，无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色， 滚涂。  4、 阴阳角条 | m2 | 51.5 |
| 9 | 抹灰面油漆 | 1、墙面 2、现调腻子或成品腻子，满刷界面剂一遍，满批腻子三遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。 3、立邦乳胶漆系列、顶面一遍底漆二遍面漆，无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色， 滚涂。 4、 阴阳角条 | m2 | 63.7 |
| 10 | 木质门带套 | 成品定制门 | 樘 | 2 |
| 11 | 窗帘 | 成品定制窗帘 | m2 | 6.6 |
| 12 | 书柜（投影面） | E1级免漆板 | m2 | 17 |
| 13 | 墙面装饰板 | 15厘多层板基层 成品木饰面面层 暗藏LED灯带 | m2 | 4.5 |
| 14 | 封门洞加粉刷 | 封门洞加粉刷 | 项 | 1 |
| 15 | 烤漆玻璃 | 18厘多层板基层 8mm烤漆玻璃 | m2 | 10 |
| 16 | 金属线条收口 | 5\*10mm | m2 | 5.2 |
| 17 | 亚克力墙面PVC底+PS板镜像UV | 成品定制亚克力墙面PVC底+PS板镜像UV | m2 | 7 |

2.职工之家

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** |
| 18 | 自流坪楼地面 | 专用自流平 | m2 | 36 |
| 19 | 塑料卷材楼地面 | LG、阿姆斯壮PVC地胶 | m2 | 36 |
| 20 | 金属踢脚线 | 九厘多层板基层 定制不锈钢饰面 | m | 17.5 |
| 21 | 石材窗台板 | 灰色、黑色石材水泥砂浆铺贴 | m2 | 2 |
| 22 | 吊顶天棚 | 1、50轻钢龙骨或杉木龙骨，纸面石膏板； 2、木龙骨间距≤400×400mm | m2 | 36 |
| 23 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 63.7 |
| 24 | 墙固 | 墙/顶面未进行基层抗裂布处理时，必须施工 | m2 | 115.2 |
| 25 | 柱、梁面一般抹灰 | 基层抗裂布（玻纤网格布）铺设 | m2 | 63.7 |
| 26 | 抹灰面油漆 | 1、顶面 2、现调腻子或成品腻子。满批腻子三遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。 3、立邦乳胶漆系列、顶面一遍底漆二遍面漆，无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色， 滚涂。  4、 阴阳角条 | m2 | 51.5 |
| 27 | 抹灰面油漆 | 1、墙面 2、现调腻子或成品腻子，满刷界面剂一遍，满批腻子三遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直。 3、立邦乳胶漆系列、顶面一遍底漆二遍面漆，无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色， 滚涂。 4、 阴阳角条 | m2 | 63.7 |
| 28 | 窗帘 | 成品定制窗帘 | m2 | 6.6 |
| 29 | 地台 | E0级免漆板 | m2 | 6.5 |
| 30 | 矮书柜（投影面） | E0级免漆板 | m2 | 6.5 |
| 31 | 亚克力墙面PVC底 | 成品定制亚克力墙面PVC底 | m2 | 14 |
| 32 | 水电网络改造 | 水电网络改造 | m2 | 72 |
| 33 | 安装 | 灯具开关插座等安装 | 项 | 1 |
| 34 | 场内拆除、垃圾清理外运 | 施工垃圾清理及外运 | m2 | 72 |
| 35 | 卫生保洁 | 卫生保洁 | m2 | 72 |